赣州经济技术开发区人民医院服务器询价清单
	
	Lis服务器
	供应室服务器
	前置机

	CPU
	16核心 主频 2.1GHZ  同等或以上
	20核心  同等或以上 
	8核心

	内存
	64 G DDR 4  或以上
	64 G DDR 4  或以上 
	32G

	
硬盘
	安装操作系统时将硬盘分为三个区：C盘：200G以上、D盘：600G以上（数据库，接口，LIS服务）、
E盘：600G以上（备份及其其他）
	安装操作系统时将硬盘分为三个区：
C盘：200G以上
D盘：600G以上
E盘：600G以上
	大于1T

	系统
	WindowsServer2012操作系统， SQL SERVER 2012数据库
	WindowsServer2016操作系统， SQL SERVER 2016数据库
	Windows Server 2012 R2以上

	价格
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